BetteCaro Duschwanne 35mm, ungleichschenklig

Bette

Eigenschaften

Farbton

anthrazit, beige, blau, dunkelgrau, grün, hellbeige, hellgrau, nach Hersteller-Farbkarte, weiß

Form

fünfeckig

Montageart

Boden

Oberfläche

emailliert, glasiert

Produkt

Duschwanne

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

750,00 - 900,00

Höhe (mm)

35,00

Tiefe (mm)

750,00 - 900,00

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Durchmesser Ablauf (mm)

90,00

Eckradius (mm)

10,00

Gewicht (kg)

15,90 - 41,00

Abstand Ablaufmitte bis Rand

210

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten

Randhöhe

30 mm