BIRCO 100 Betonunterteil Nr. 10/0 ohne Gefälle l/b/h 1000/144/158mm für Schlitzaufsatz, Beton C40/50, mit Auf...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084359928

HAN:

4812028

Ausführung Rinne

Schlitzrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

144,00

Einbaubreite (mm)

155,00

Höhe (mm)

158,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250

Nennweite DN

100,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Abgedeckte Betonkante durch Schlitzaufsatz/Spülkastenaufsatz, Sicherheitsfalz