BIRCO 100, Rinnen für Schlitzaufsatz ohne Gefälle

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Schlitzrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

144,00

Einbaubreite (mm)

155,00

Höhe (mm)

108,00 - 158,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250

Nennweite DN

100,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Abgedeckte Betonkante durch Schlitzaufsatz/Spülkastenaufsatz, Sicherheitsfalz