BIRCOdicht 200, Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084112295

HAN:

049205

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

350,00

Höhe (mm)

805,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Kunststoff

Nennweite DN

200,00

Zusatzinformationen

1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss - Ablauf mittig, PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung, Rohrstutzen DA 225 x 13,4 - SDR 17

Auf Anfrage möglich

Änderung von Bauhöhe, Ablaufrichtung, Ablaufdurchmesser und Ablaufvarianten. PP-Auskleidung