BIRCOdicht 300 Sinkkasten l/b/h 500/470/ 820mm 1-teilig mit beidseitigem Rinnenanschluss NW300 PEHD-Rohrstutze...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084112325

HAN:

049305

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

470,00

Höhe (mm)

820,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Kunststoff

Nennweite DN

300,00

Zusatzinformationen

1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss - Ablauf mittig, PEHD-Auskleidung, PEHD-Kante mit Außenkaschierung, Rohrstutzen DA 315 x 18,7 - SDR 17

Auf Anfrage möglich

Änderung von Bauhöhe, Ablaufrichtung, Ablaufdurchmesser und Ablaufvarianten. PP-Auskleidung