BIRCOhydroshark 1000, Niederschlagswasser-Behandlungsanlage

BIRCO

Eigenschaften

Einbautiefe (mm)

2.570,00

Durchmesser (mm)

1.300,00

Gewicht (kg)

4.430,00

max. Durchfluss (m³/s)

0,04 - 0,05

Nennweite DN

200,00 - 250,00