BIRCOhydroshark 2500, Niederschlagswasser-Behandlungsanlage

BIRCO

Eigenschaften

Einbautiefe (mm)

2.760,00

Durchmesser (mm)

2.800,00

Gewicht (kg)

12.340,00

max. Durchfluss (m³/s)

0,22 - 0,38

Nennweite DN

400,00 - 500,00