BIRCOhydroshark 3000, Niederschlagswasser-Behandlungsanlage

BIRCO

Eigenschaften

Einbautiefe (mm)

2.820,00

Durchmesser (mm)

3.300,00

Gewicht (kg)

16.720,00

max. Durchfluss (m³/s)

0,38 - 0,67

Nennweite DN

500,00 - 600,00