BIRCOhydroshark 750, Niederschlagswasser-Behandlungsanlage

BIRCO

Eigenschaften

Einbautiefe (mm)

2.540,00

Durchmesser (mm)

1.100,00

Gewicht (kg)

3.100,00

max. Durchfluss (m³/s)

0,02 - 0,04

Nennweite DN

160,00 - 200,00