BIRCOhydroshark 750, semizentrale Behandlungsanlage zur Behandlung von Niederschlagswasser von Verkehrs- & I...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084350284

HAN:

606505

Einbautiefe (mm)

2.540,00

Durchmesser (mm)

1.100,00

Gewicht (kg)

3.100,00

max. Durchfluss (m³/s)

0,04

Nennweite DN

200,00