BIRCOlight 100 AS Doppelsteg-Guss Abdeckung Schlitzweite 45/16,5 mm l/b/h 500/153/20mm Kl. E 600 schwarz- tauch...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084338824

HAN:

0210751e

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Doppelstegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

153,00

Höhe (mm)

21,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Nennweite DN

100,00