BIRCOlight 100 AS Doppelsteg-Guss Abdeckung Schlitzweite 45/16mm l/b/h 500/153/21mm Kl. C250 schwarz- tauchl...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084318413

HAN:

0210721

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Doppelstegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

153,00

Höhe (mm)

21,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250

Nennweite DN

100,00