BIRCOlight 100 AS Gitterrost Abdeckung Maschenweite 30/10mm l/b/h 1000/153/20mm Kl. B125 mit Flachrandeinfassung feue...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084368012

HAN:

0210931fre

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Gitterrost

Oberfläche

feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

153,00

Höhe (mm)

20,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125

Nennweite DN

100,00