BIRCOlight 100 AS Rinne Nr. 7 0,5% Gefälle l/b/h 1000/163/185-190mm feuerverzinkte 4mm-Massivstahlzarge V...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084104924

HAN:

021007

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

163,00

Einbaubreite (mm)

189,00

Höhe (mm)

185,00 - 190,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Neigung Gefälle (%)

0,50

Nennweite DN

100,00

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Massivstahlzarge und Combi-Knebel, Sicherheitsfalz