BIRCOlight 100 Rinne Nr. 0/0 beidseitig ohne Aufschwemmsicherung ohne Gefälle l/ b/h 1000/163/155mm feuerverzinkte 4mm...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084203849

HAN:

021025

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

163,00

Höhe (mm)

155,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

100,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Massivstahlzarge und Combi-Knebel, Sicherheitsfalz