BIRCOlight 100, Rinne Nr. 0/0 ohne Gefälle l/b/h 500/163/155mm Gusszarge mit KTL-Beschichtung mit Verschraubun...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084352103

HAN:

217031

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

161,00

Einbaubreite (mm)

187,00

Höhe (mm)

155,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Gusseisen

Nennweite DN

100,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Massive Gusszarge mit KTL-Beschichtung, Verschiebesicherung der Abdeckung, Sicherheitsfalz