BIRCOlight 100, Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084352110

HAN:

217035

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

161,00

Höhe (mm)

540,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Gusseisen

Nennweite DN

100,00

Zusatzinformationen

1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 10/0, innenliegender PP-Geruchsverschluss DN 110 für KG und KG-2000 Rohranschluss, PP-Schlammeimer, massive Gusszarge mit KTL-Beschichtung, Verschiebesicherung der Abdeckung

Einbaubreite (mm)

180

Einbaulänge (mm)

510