BIRCOlight 150 AS Gitterrost Abdeckung Maschenweite 30/10mm l/b/h 1000/200/20mm Kl. C250 mit Flachrandeinfassung feue...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084367855

HAN:

021153fre

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Gitterrost

Oberfläche

feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

200,00

Höhe (mm)

20,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250

Nennweite DN

150,00