BIRCOlight 150 AS Gitterrost Abdeckung Maschenweite 30/10mm l/b/h 500/200/20mm Kl. B125 mit Flachrandeinfassung feue...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084367749

HAN:

021194fr

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Gitterrost

Oberfläche

feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

200,00

Höhe (mm)

20,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125

Nennweite DN

150,00