BIRCOlight 200 Abdeckungen

BIRCO

Eigenschaften

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Abdeckplatte, Doppelstegrost, Längsstabrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

250,00

Höhe (mm)

20,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400

Nennweite DN

200,00