BIRCOlight 200 Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084352370

HAN:

217235

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

262,00

Höhe (mm)

720,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

200,00

Zusatzinformationen

1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 10/0, verzinkter Schlammeimer, einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 200, massive Gusszarge mit KTL-Beschichtung, Verschiebesicherung der Abdeckung

Einbaubreite (mm)

345

Einbaulänge (mm)

510