BIRCOlight triloc 100, Abdeckungen

BIRCO

Eigenschaften

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Gitterrost

Oberfläche

feuerverzinkt

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

150,00

Höhe (mm)

20,00

Länge (mm)

500,00 - 1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250

Nennweite DN

100,00