BIRCOlight triloc 150, Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084283391

HAN:

2021135

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

212,00

Höhe (mm)

710,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

150,00

Zusatzinformationen

1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 10/0, PP-Schlammeimer, einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 160, PP-Geruchsverschluss, feuerverzinkte Massivstahlzarge, Aufschwemmsicherung

Einbaubreite (mm)

260

Einbaulänge (mm)

510