BIRCOplus 100 Rinne Nr. 0/0 ohne Gefälle l/b/h 1000/160/165mm Beton C40/50 Ablauf senkr. KG-Muffe DN100 Einbau Zgn.2106...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084101206

HAN:

012033

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

160,00

Einbaubreite (mm)

163,00

Höhe (mm)

165,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250

Nennweite DN

100,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Betonkante durch Abdeckung nicht sichtbar, Sicherheitsfalz