BIRCOsir 100 Doppelsteg-Guss Abdeckung Schlitzweite 59/17,5mm l/b/h 500/187/ 31mm Kl. E600 schwarz-tauchlackiert, ...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084318390

HAN:

0200751

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Doppelstegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

187,00

Höhe (mm)

30,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Nennweite DN

100,00