BIRCOsir 100 Doppelsteg-Guss Abdeckung Schlitzweite 59,5/17,5mm l/b/h 500/187/ 30mm Kl. C 250 schwarz-tauchlackiert,...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084364199

HAN:

0200721e

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Doppelstegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

187,00

Höhe (mm)

30,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250

Nennweite DN

100,00