BIRCOsir 100, Sinkkästen

BIRCO

Eigenschaften

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Produkt

Sinkkasten

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

200,00

Höhe (mm)

550,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

100,00

Zusatzinformationen

1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 15/0, innenliegender Geruchsverschluss DN 110 für KG und KG-2000 Rohranschluss, PP-Schlammeimer, einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 110, 1- oder 2-seitiger Rinnenanschluss bis Nr. 10/0, innenliegender Geruchsverschluss DN 110 für KG und KG-2000 Rohranschluss, PP-Schlammeimer, einbetonierte KG-Muffe für Rohranschluss DN 110

Einbaubreite (mm)

220

Einbaulänge (mm)

510