BIRCOsir 1000, Rinne ohne Gefälle

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084162641

HAN:

020934

Ausführung Rinne

Kastenrinne, Retentionsrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

1.200,00

Höhe (mm)

650,00

Länge (mm)

2.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

1.000,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge, Sicherheitsfalz, einbetonierte Hülsenanker RD 14 zur maschinellen Verlegung