BIRCOsir 150 Rinne Nr. 0/0 ohne Gefälle l/b/h 1000/250/230mm V2A 4mm- Massivstahlzarge Beton C40/50 Einbau ...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084106034

HAN:

022126

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

250,00

Einbaubreite (mm)

255,00

Höhe (mm)

230,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Edelstahl

Nennweite DN

100,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Massive Edelstahlzarge, Sicherheitsfalz