BIRCOsir 200 AS Abdeckung, Blindenleitsystem nach DIN 32984/18040-3 -Rippenprofil als Leitstreifen- l/b/h...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084217785

HAN:

0020283

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Sonderabdeckung

Werkstoff

Stahl

Breite (mm)

287,00

Höhe (mm)

30,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

D 400

Nennweite DN

200,00