BIRCOsir 200 AS Rinne Nr. 10/0 ohne Gefälle l/b/h 1000/300/360mm feuerverzinkte 4mm-Massivstahlzarge C...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084156527

HAN:

0020228

Ausführung Rinne

Kastenrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Beton

Breite (mm)

300,00

Einbaubreite (mm)

332,00

Höhe (mm)

360,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Werkstoff Kantenschutz

Stahl

Nennweite DN

200,00

Gefälle Rinne

ohne Gefälle

Zusatzinformationen

Feuerverzinkte Combi-Verschluss-Massivstahlzarge, Sicherheitsfalz