BIRCOsir 520 3-fach-Steg-Guss Abdeckung Schlitzweite 172/17,5 l/b/h: 500/636/45 mm, Kl. E 600 schwarz-tauchlackiert, ...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084306618

HAN:

30020575

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Dreifachstegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

636,00

Höhe (mm)

45,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Nennweite DN

520,00