BIRCOsir 520 3-fach-Steg-Guss Abdeckung Schlitzweite 172/18 l/b/h: 500/635/45 mm, Kl. D 400 schwarz-tauchlackiert, ...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084306601

HAN:

30020574

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Dreifachstegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

635,00

Höhe (mm)

45,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400

Nennweite DN

520,00