BIRCOsir 520 Hexagon Gussabdeckung geschlossen l/b/h: 500/637/45 mm, Kl. E 600 schwarz-tauchlackiert, einschließ...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084342616

HAN:

30020576

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Stegrost

Farbton

schwarz

Oberfläche

lackiert

Werkstoff

Gusseisen

Breite (mm)

633,00

Höhe (mm)

45,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

Beschichtung

lackiert

Nennweite DN

520,00