BIRCOsolid 200/300 SR Pfuhler, Rinnen mit Gefälle

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084366155

HAN:

035223803

Ausführung Rinne

Schlitzrinne

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Stahlbeton

Breite (mm)

400,00

Höhe (mm)

520,00

Länge (mm)

4.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Neigung Gefälle (%)

0,50

Nennweite DN

200,00

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Z-74.4-46