BIRCOtopline 100, Rinne ohne Sichtsteg, feststehende Bauhöhe 50mm, L/B: 1000/ 100mm, V2A, einseitig perforiert, beg...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084346270

HAN:

0670021

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

100,00

Höhe (mm)

50,00

Länge (mm)

1.000,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

100,00