BIRCOtopline 130, Rinne ohne Sichtsteg feststehende Bauhöhe 100mm, L/B: 500/ 130mm, V2A, einseitig perforiert, beg...

BIRCO

Eigenschaften

GTIN:

4037084347383

HAN:

0671220

Ausführung Rinne

Kastenrinne mit offenen Seitenwänden

Form

gerade Rinne

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

130,00

Höhe (mm)

100,00

Länge (mm)

500,00

Belastungsklasse

A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

Nennweite DN

130,00