BIRCOtopline 160, Abdeckungen

BIRCO

Eigenschaften

Art Zubehör

Abdeckrost

Ausführung Abdeckung

Gitterrost, Lochrost, Platten-/Designrost, Stegrost

Oberfläche

feuerverzinkt, verzinkt

Werkstoff

Edelstahl, Stahl, Stahlbeton

Breite (mm)

152,00 - 153,00

Höhe (mm)

20,00

Länge (mm)

17,50 - 1.000,00

Nennweite DN

160,00