BALKON-Kiesleiste Eckverbinder, Edelstahl, natur, gebürstet, 80mm

Blanke Systems

Eigenschaften

GTIN:

4016505073322

HAN:

501-280B-080

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

gebürstet

Profilart

Abschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Edelstahl

Breite (mm)

80,00

Länge (mm)

80,00

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Brandverhalten

A1

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Winkel (Grad)

90,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

natur

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit