BLANKE AF, Abschlussprofil, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften

Farbton

braun, grau, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

pulverbeschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Werkstoff

Aluminium

Dicke Bodenbelag (mm)

11,00 - 30,00

Höhe (mm)

11,00 - 30,00

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

2,50

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Winkel (Grad)

90,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

edelstahlmetallic, mittelgrau, altkupferbraun

Bauart

gelocht

Form

L-förmig