BLANKE BALKON-ABDECKWINKEL, Verbinder, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften

Farbton

braun, grau, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Profilform

L-Profil

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

40,00 - 125,00

Länge (mm)

80,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

edelstahlmetallic, altkupferbraun, mittelgrau

Eigenschaften

UV-beständig