BLANKE BALKON-ABSCHLUSSPROFIL, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften

Farbton

grau

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

88,70 - 240,00

Dicke Bodenbelag (mm)

55,10

Höhe (mm)

10,50

Länge (mm)

240,00 - 2.500,00

Stärke (mm)

1,50

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Winkel (Grad)

90,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

mittelgrau

Bauart

gelocht

Form

L-förmig

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit