BLANKE BALKON-ABSCHLUSSWINKEL, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften



Farbton

braun, grau, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

pulverbeschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Werkstoff

Aluminium

Dicke Bodenbelag (mm)

50,00 - 80,00

Höhe (mm)

8,50 - 12,50

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

1,50

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

altkupferbraun, mittelgrau, edelstahlmetallic

Bauart

gelocht

Form

L-förmig

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit