
BLANKE BALKON-ABSCHLUSSWINKEL, Innenecke, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften



Farbton

braun, grau, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Werkstoff

Aluminium

Breite (mm)

150,00

Dicke Bodenbelag (mm)

50,00 - 80,00

Höhe (mm)

10,50 - 12,50

Länge (mm)

150,00

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Winkel (Grad)

90,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

edelstahlmetallic, mittelgrau, altkupferbraun

Bauart

gelocht

Form

L-förmig

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit