BLANKE BALKON-ABSCHLUSSWINKEL, Verbinder, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften



Farbton

braun, grau, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Werkstoff

Aluminium

Dicke Bodenbelag (mm)

50,00 - 80,00

Höhe (mm)

8,50 - 12,50

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

mittelgrau, edelstahlmetallic, altkupferbraun

Eigenschaften

UV-beständig, hohe Belastbarkeit