BLANKE BALKON-DRAINVIERTELKREIS, Verbinder, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften



Farbton

braun, grau, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

18,00

Länge (mm)

40,00

Befestigung

kleben, schrauben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

altkupferbraun, edelstahlmetallic, mittelgrau

Eigenschaften

UV-beständig