BLANKE BALKON-LINE 40, Endstück

Blanke Systems

Eigenschaften

Ausführung Abdeckung

Gitterrost

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

feuerverzinkt, unbehandelt

Produkt

Entwässerungsring, Schutzgitter

Werkstoff

Edelstahl, Stahl

Breite (mm)

100,00

Höhe (mm)

40,00

Bauart

gelocht

Befestigung

schrauben

Farbtonbezeichnung Hersteller

feuerverzinkt, natur