BLANKE BALKON-SOCKELBLENDPROFIL, Aluminum

Blanke Systems

Eigenschaften

Farbton

braun, grau, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Form

flach

Oberfläche

beschichtet

Profilart

Abschlussprofil

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

99,00

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

2,00

Befestigung

kleben

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Farbtonbezeichnung Hersteller

altkupferbraun, mittelgrau, edelstahlmetallic