BLANKE DEKOLINE, Dekorprofil, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften

Ausführung

Wandanbau

Farbton

gold, silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

eloxiert, glänzend, matt

Profilart

Abschlussprofil, Bordürenprofil

Profilform

C-Profil

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

25,00

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

4,00 - 4,50

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

gerade

Fugenbreite (mm)

1,50

Farbtonbezeichnung Hersteller

silber glänzend, silber matt, gold glänzend, gold matt