BLANKE DREIECKSPROFIL, Aluminium

Blanke Systems

Eigenschaften

Farbton

silber

Feucht- / Nassraum

geeignet für Nassraum

Oberfläche

eloxiert, glänzend, matt

Profilart

Abschlussprofil, Ausgleichsprofil, Eckprofil

Profilform

Dreieckprofil

Werkstoff

Aluminium

Höhe (mm)

6,00 - 14,00

Länge (mm)

2.500,00

Stärke (mm)

1,00

Befestigung

kleben, vermörteln

Chemische Beständigkeit

chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe

Kantenausführung

angeschrägt

Fugenbreite (mm)

1,00 - 1,50

Winkel (Grad)

45,00

Farbtonbezeichnung Hersteller

silber glänzend, silber matt

Bauart

gelocht

Form

dreieckig

Belastbarkeit

begehbar